

Подключение на столе, кабель от разработчика, питание брал от БП компа - 12В.

1. Расположение переключателей и цвет светодиодов при перепрошивании программой update.




Но, если с таким расположением перекл. включить терм. прог., то связи не будет:



И вот, если перевести хотя бы один, любой, переключатель из правого блока

вниз и передернуть питание, то светодиоды поменяют цвет, при этом во вкладке «Подключение» не забудьте «отключить», а потом «подключить» и будет Вам счастье )))

2. Расположение переключателей и цвет светодиодов при работе с терминальной программой 60-2\_Interface:



Жмем «Чтение данных» и получаем то, что прописано в прошивке или то, что ранее было внесено самостоятельно (на фото моя запись в варике):

